**Placche Ave Touch a scivolamento: come installarle**

**In questo breve tutorial AVE illustra come installare correttamente le innovative placche Ave Touch a scivolamento.**

Le **placche Ave Touch a scivolamento** offrono una soluzione all’avanguardia per la **protezione delle prese di corrente**. Grazie ad un **sistema brevettato da AVE**, che permette di far letteralmente “scivolare” la placca sulla presa di corrente, si garantisce infatti una maggiore **sicurezza**per gli utenti finali e, in particolare, per i bambini quando la presa è inutilizzata. Queste placche, inoltre, si presentano particolarmente innovative anche per quanto riguarda la loro stessa **installazione**, che risulta **pratica e veloce** seguendo alcune piccole accortezze evidenziate nella seguente **sequenza installativa**:

1. Agganciare i frutti al supporto ed eventualmente alimentare l’inserto luminoso a led con tensione di rete; successivamente rimuovere i tappi coprivite.
2. Avvitare il supporto speciale alla scatola **senza serrare eccessivamente le viti**.
3. Applicare i tappi coprivite nell’apposita sede **eliminando eventuali residui di plastica presenti sul bordo.**
4. Rimuovere la protezione plastica utilizzando un cacciavite.
5. Infilare nelle apposite guide la placca a scivolamento.

Come ogni dispositivo AVE, le **placche Ave Touch a scivolamento** sono frutto di un solido know-how nel settore, maturato a fianco di architetti, tecnici ed installatori per creare dei prodotti che risultino **pratici nell’esperienza quotidiana degli addetti ai lavori** e di sicuro appeal per gli utenti finali. Queste placche infatti, oltre a proteggere le prese, esibiscono un **design ricercato** e perfettamente coordinato ai comandi della serie Ave Touch. L’installatore ha dunque a sua disposizione dei prodotti versatili, comodamente e facilmente inseribili in qualsiasi contesto d’arredo per offrire delle **soluzioni**, anche estetiche, di **alto profilo**.

Rezzato, 6 settembre 2018

[**www.ave.it**](http://www.ave.it/)