**Tastierino numerico antivandalo per il controllo accessi**

**della Gestione Alberghiera AVE DOMINA HOTEL**

**Un dispositivo estremamente flessibile e sicuro; ideale per strutture non presidiate, come case vacanze o affittacamere, ma anche per negozi e uffici.**

Il sistema di **Gestione Alberghiera AVE DOMINA Hotel** si arricchisce con il nuovo **tastierino numerico antivandalo per il controllo degli accessi.** Dotato di una tastiera numerica a 13 pulsanti con retroilluminazione RGB, offre un controllo degli accessi avanzato, con codici programmabili anche da remoto.

Le **dimensioni ridotte**, il grado di protezione **IP65** ed il grado **IK8** di resistenza agli urti lo rendono un prodotto estremamente versatile ed adatto all’installazione in ogni condizione; inoltre, il prodotto è dotato di **lettore MIFARE** 13,56 MHz per un’apertura più comoda del varco, tramite **card** o **tag**.

**Si tratta di un prodotto estremamente versatile**.Può essere installato in vari ambiti: piccoli hotel, B&B presidiati, ma trova il suo **ideale impiego nelle strutture non presidiate** come case vacanze o affittacamere dove, abitualmente, il codice d’accesso alla struttura viene inviato all’utente mediante e-mail di conferma della prenotazione. Può essere impiegato anche per la **gestione accessi di uffici, negozi** e trovare varie applicazioni nel settore terziario.

Il **tastierino numerico** **antivandalo** può funzionare in due differenti modi:

* modalità **stand-alone**: il dispositivo è dotato di un relè interno che è attivato al riconoscimento di un codice valido o all’avvicinamento di una card associata
* modalità **supervisionato** da un web-server: in questa modalità, oltre alla gestione completa di tutte le funzionalità domotiche di un impianto AVEbus, è possibile generare i codici utente per l’apertura di un varco.

Il tastierino può essere integrato in un impianto dove siano presenti i nuovi lettori di card AVEBus supervisionati da un web-server, così da assecondare tutte le esigenze delle strutture ricettive. La configurazione dei dispositivi è facile ed intuitiva; supportata dalla soluzione EasyConfig per smartphone, che permette di raggiungere risultati di alto livello.

**Il tastierino numerico AVE offre standard di sicurezza superiori nella gestione degli ingressi**: il web-server di supervisione è sempre in ascolto e consente l’apertura del varco solo se il codice numerico inserito sul dispositivo è valido. Il contatto dell’elettroserratura può essere installato sia sul tastierino, sfruttando l’uscita a bordo dello stesso, oppure su un attuatore remoto elevando ulteriormente il livello di sicurezza della struttura.

In ogni momento, l’albergatore può collegarsi al proprio impianto mediante il **servizio gratuito di remotizzazione AVE Cloud**, raggiungibile sia da pagina web che da app, permettendogli di:

* Generare o cancellare **codici numerici**;
* Consultare il **log eventi**;
* Gestire le **funzionalità** **domotiche** presenti nella struttura.

Il sistema può, inoltre, essere gestito attraverso i **monitor touch screen Wi-Fi** dei sistemi videocitofonici 2 fili ed IP di AVE, che consentono anche la risposta locale al videocitofono e da remoto mediante app. Grazie al **sistema antintrusione AF927**, la struttura può essere protetta efficacemente anche durante i periodi di chiusura, al fine di prevenire intrusioni e conseguenti inconvenienti al momento della riapertura.

**Tastierino numerico antivandalo AVE: sicurezza e resistenza alla portata di tutti**.

Rezzato, 15 maggio 2025