**Videocitofonia AVE: arriva la postazione IP da portineria**

**AVE amplia il sistema IP con un dispositivo da scrivania ideale per il controllo accessi e la comunicazione in contesti residenziali e commerciali.**

Un nuovo prodotto va ad espandere la già ampia gamma del **sistema videocitofonico IP V44-SMART di AVE: VIIP-GUARD**, la nuova postazione interna per la gestione delle chiamate nelle portinerie.

**Il dispositivo è pensato per l'installazione su scrivania** ed è ideale per portinerie presidiate in contesti **residenziali e commerciali**, consentendo il controllo degli accessi (per ospiti e visitatori) e la comunicazione diretta con gli inquilini.

VIIP-GUARD si presenta con un design moderno, un ampio **display touch screen da 10”** con interfaccia grafica user-friendly in quattro temi selezionabili e una scocca in alluminio naturale: caratteristiche che lo rendono semplice da utilizzare e adatto all’integrazione in diversi contesti. La **telecamera integrata** permette agli inquilini di visualizzare l’operatore di portineria sul proprio monitor interno durante le chiamate. Dalla postazione di portineria è inoltre possibile **visualizzare telecamere IP con flusso H.264** collegate all’impianto ed effettuare **chiamate verso gli interni**, mostrando il flusso video di una telecamera IP collegata all’impianto.

Il dispositivo include una **cornetta** per semplificare l’uso da parte dell’operatore e garantire la **privacy delle conversazioni**. È in grado di **ricevere chiamate dalle postazioni esterne** appartenenti allo stesso impianto e di gestire le **segnalazioni di allarme SOS** provenienti dai monitor TS-SMART presenti negli appartamenti della struttura. Grazie alla **funzione giorno/notte**, le chiamate vengono inoltrate direttamente agli appartamenti quando la portineria non è presidiata.

**L’installazione è plug & play**: bastano pochi passaggi per configurare il dispositivo, che può essere alimentato tramite switch PoE 48Vcc oppure con alimentatore switching 24Vcc. È possibile installare **più postazioni da portineria**, ideali per strutture complesse come **residence** o **gruppi di uffici**.

**La postazione interna da portineria si affianca agli altri prodotti della** **videocitofonia IP V44 SMART di AVE**, che offre postazioni esterne per installazioni dall’impianto monofamilare fino a condomini di grandi dimensioni. La gamma si completa con postazioni interne che spaziano dalla semplice cornetta citofonica, fino ai monitor della gamma TS-SMART con LCD touch screen da 7”, 10” e 18” mediante i quali è possibile gestire i sistemi di Smart Home, domotica filare ed antintrusione AVE.

**Videocitofonia AVE: la risposta ad ogni tua esigenza.**

CARATTERISTICHE TECNICHE:

* Alimentazione: PoE 48Vcc oppure switching 24Vcc
* Display: 10” touch screen
* Installazione: da scrivania con piedini forniti a corredo
* Colore: alluminio naturale
* Dimensioni (LxHxP): 356 x 210 x 31,8 mm

Rezzato, 23 luglio 2025