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Gamma connessa AVE: arrivano i comandi assiali IoT
Debuttano il deviatore assiale connesso e il commutatore assiale connesso: controllo avanzato, estetica perfetta e zero compromessi.
La gamma connessa AVE si espande ulteriormente per offrire ai professionisti del settore elettrico soluzioni sempre più flessibili, smart e performanti. Sviluppati per completare progetti che prevedono comandi di tipo assiale, garantendo un allineamento perfetto con la placca, i nuovi comandi assiali IoT AVE offrono una tecnologia all'avanguardia mantenendo inalterata la pulizia formale e la planarità dei tasti:
· Plug & Play senza gateway: come tutti i dispositivi della gamma connessa AVE si connettono direttamente alla rete Wi-Fi domestica, eliminando la necessità di moduli o gateway aggiuntivi, riducendo così i costi complessivi e velocizzando l'installazione;
· Retroilluminazione personalizzabile: offrono una luce LED frontale regolabile sia nell'intensità che nel colore. L'utente può scegliere tra 8 tonalità differenti per creare l'atmosfera più adatta a ciascun ambiente e per identificare agevolmente i comandi al buio;
· Design coordinato: il tasto con il caratteristico baffo centrale garantisce la totale integrazione con le serie civili AVE, preservando la planarità e l’estetica del punto luce.
Deviatore assiale connesso (cod. 44x002AS-W)
Il deviatore assiale connesso AVE è in grado di trasformare ogni punto luce in un centro di controllo intelligente per la casa:  funziona come deviatore classico, temporizzatore per luce scale o modulo per l'invio diretto di comandi; tramite la pressione prolungata, consente inoltre il richiamo di scenari domotici preimpostati. Grazie alla connettività Wi-Fi e alla funzione di invio comando ad altri dispositivi, permette di pilotare un carico collegato anche da altri punti della casa, senza dover stendere nuovi cavi o effettuare interventi strutturali. Consente di comandare tutti i dispositivi della serie civile connessa, compreso il dimmer. È equipaggiato con un microchip di nuova generazione, un hardware ottimizzato e studiato per garantire longevità e stabilità operativa.
Commutatore assiale connesso (cod. 44x053AS-W)
Il commutatore assiale connesso AVE nasce per offrire la massima flessibilità nella gestione di motorizzazioni e scenari domotici, sostenuto da un'architettura elettronica di livello superiore. Supporta il controllo di tapparelle standard o con lamelle oscuranti, la gestione del dimmer connesso AVE, l'invio di comandi a dispositivi Avebus e l'attivazione di scenari complessi. Sfrutta la gestione del carico in modalità Zero Crossing e presenta un hardware ottimizzato per garantire la massima stabilità. Grazie a una maggiore robustezza, il dispositivo risente meno dei picchi di tensione, riducendo così la necessità di installare filtri RC snubber anche in presenza di motori per tapparelle economici o sottodimensionati.
Un ecosistema IoT completo per la Smart Home
I comandi assiali fanno parte della gamma connessa AVE, una soluzione IoT all’avanguardia basata su una doppia tecnologia wireless (Wi-Fi® Mesh Domina Smart IoT & Wi-Fi® standard IEEE 802.11 per la connettività al router) in cui i dispositivi comunicano direttamente tra loro ed ogni dispositivo è il potenziale gateway del sistema. L'offerta è completa e scalabile: comprende dispositivi Multi Touch, comandi multifunzione, relè passo-passo, prese comandate e l'iconico cronotermostato con ghiera rotativa. La gamma si estende anche al quadro elettrico tramite moduli da barra DIN, tra cui il relè IoT per il monitoraggio dei carichi e il controllo carichi IoT monofase, fondamentale per gestire la funzione anti-blackout e ottimizzare l’utilizzo dell’energia autoprodotta dall'impianto fotovoltaico.
Con l'introduzione dei comandi assiali connessi, AVE conferma il proprio impegno nel fornire al professionista soluzioni tecnologicamente avanzate in sintonia con le aspettative del mercato e le esigenze smart delle persone.
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